**WERKPOSTFICHE voor STAGES (model I harde sector)**

In uitvoering van het KB van 21/09/2004 en de wijzigingen van 30/09/2005 en 02/06/2006 betreffende de bescherming van leerling-stagiairs

Studierichtingen: mechanica – elektriciteit - hout/bouw – autotechniek – carrosserie – schilderen – e.a.

Deze werkpostfiche gebruiken is verplicht bij elke stage en wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend

|  |  |
| --- | --- |
| **STAGEPLAATS: IDENTIFICATIEGEGEVENS** | |
| ${logo\_GO} | **Stageplaats voor: ${afdeling}**  **Naam van de leerling: ${naam}**  Stagegever: ${organisatie\_naam}  Adres: ${organisatie\_straat\_huisnummer} ${organisatie\_postcode\_gemeente}  Naam verantwoordelijke: ${stagegever\_naam}  Telefoonnummer: ${organisatie\_telefoonnummer}  E-mail: ${organisatie\_email}  Ondernemingsnummer: ${organisatie\_kbonummer}  Naam en functie stagementor: ${mentor\_naam} ${mentor\_functie}  Telefoonnummer: ${mentor\_telefoonnummer}  **Benaming werkpost/algemene functieomschrijving:**  **prepress (computerwerk, montage, plaatcopie, …) drukken, afwerken, onderhoud van grafische machines** |

|  |
| --- |
| **LUIK A** Beschrijving van de werkzaamheden(zie RA/RIE of checklist) |
| 1. Activiteit: (*zie bijlage 4 - activiteitenlijst)*  2. Stage zonder risicohoudende activiteiten: neen: 🞏 ja: ◼ (geen medisch toezicht vereist)  3. Er zijn taken met verhoogd risico: neen: 🞏 ja: ◼  4. Werken waarvoor men ouder moet zijn dan 18 j.: neen: ◼ ja: 🞏 zo ja / welke ………………………….  5. Specifieke opleiding vereist voor:  ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………  6. Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien: neen: 🞏 ja: ◼ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUIK B** | | | | | | |
| **Risicobeoordeling volgens EN 10501**  **in uitvoering van KB 27/3/98: dynamisch risicobeheersingsysteem** | E = Effect | Wb = Blootstelling | Wi = Waarschijnlijkheid | A = Afwending | Risico = E x Wb x Wi x A | **Resultaat risicoanalyse** Risico = E x Wb x Wi x A  1 – 4 Risico laag - misschien aanvaardbaar  5 – 7 Risico middelgroot - verbetering vereist  8 – 10 Risico groot - onmiddellijk verbeteren  11 – 14 Risico zeer groot - stopzetting werkzaamheid |
| **Risico’s en hinder** | **Risicoreductie**  **Te nemen maatregelen** Visum preventieadviseur |
| ◼ Val op begane grond | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |
| 🞏 Val van hoger vlak | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  |
| ◼ Val van voorwerpen | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |
| ◼ Scherpe voorwerpen,snijwonden | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |  |
| ◼ Klemming | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Indien nodig beschermende handschoenen dragen (PBM) |
| ◼ Rondvliegende deeltjes (spanen, e.d.) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Indien nodig beschermende bril dragen (PBM) |
| ◼ Hitte, vuur (brandwonden) |  |  |  |  |  |  |
| ◼ Elektrische risico’s | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |
| 🞏 Geïsoleerd werk |  |  |  |  |  |  |
| ◼ Lawaai |  |  |  |  |  | PBM’s dragen |
| 🞏 Trillingen |  |  |  |  |  |  |
| 🞏 Warmte (klimaat - omgeving) |  |  |  |  |  |  |
| 🞏 Koude (klimaat – omgeving) |  |  |  |  |  |  |
| 🞏 Vochtigheid |  |  |  |  |  |  |
| 🞏 Stof |  |  |  |  |  |  |
| ◼ Gassen, dampen |  |  |  |  |  | PBM’ dragen |
| 🞏 Beeldschermwerk |  |  |  |  |  |  |
| 🞏 …………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| **Getroffen preventiemaatregelen:** …………………………………………………………………………………………………………………………….......  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Gezondheidstoezicht2** |
| **Voorafgaande gezondheidsbeoordeling** ◼ neen 🞏 ja (indien > 30 dagen stage)  **Periodieke gezondheidsbeoordeling³** ◼ neen 🞏 ja  **Risico beroepsziekte**  🞏 Chemisch ◼ Fysisch 🞏 Ioniserende straling ◼ Biologisch  🞏 Veiligheidsfunctie ◼ Manueel hanteren van lasten (gevaar op rugletsels) 🞏 Contact met voedingswaren  🞏 Gebruik van beeldschermen4 (geen medisch attest schooltoezicht < 5 jaar oud of op verzoek van de stagegever)  **Inentingen/test**  ◼ Tetanus 🞏 Tuberculose 🞏 Hepatitis A 🞏 Hepatitis B  **Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding** ◼ neen 🞏 ja  Gebruik chemische agentia is verboden  **Verwijdering werkpost vanaf 1e maand / 3 laatste maanden zwangerschap** ◼ neen 🞏 ja |

1 Geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse

2 Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4

3 Indien de stage in totaal langer dan zes maanden duurt en volgens het risico, te beoordelen door de arbeidsgeneesheer

4 Op verzoek van de werkgever wordt het toezicht bij beeldschermwerk gevraagd; de kosten zijn dan ten laste van de stagegever

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen** | | |
| Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn | Vul de verantwoordelijke in:  stagegever of leerling – stagiair | |
| ◼ Veiligheidsschoenen | ◼ stagegever | 🞏 leerling - stagiair |
| ◼ Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen | ◼ stagegever | 🞏 leerling - stagiair |
| ◼ Veiligheidsbril | ◼ stagegever | 🞏 leerling - stagiair |
| 🞏 Helm | 🞏 stagegever | 🞏 leerling - stagiair |
| ◼ Gehoorbescherming | ◼ stagegever | 🞏 leerling - stagiair |
| 🞏 Zuurbestendige en waterdichte schort | 🞏 stagegever | 🞏 leerling - stagiair |
| ◼ Gelaatscherm, lasscherm | ◼ stagegever | 🞏 leerling - stagiair |
| ◼ Ademhalingsbescherming: stof/ mondmasker | ◼ stagegever | 🞏 leerling - stagiair |
| 🞏 Valbeveiliging, veiligheidsharnas | 🞏 stagegever | 🞏 leerling - stagiair |
| ◼ Specifieke uitrusting: werkpak | ◼ stagegever | ◼ leerling - stagiair |

|  |  |
| --- | --- |
| **Algemene maatregelen** | |
| **Rookverbod**  Neen: 🞏 ja: ◼ | **Eten tijdens werkzaamheden**  Neen: ◼ ja: 🞏 |
| **Verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen**  Neen: 🞏 ja: ◼ | **Verbod op het bedienen van gemotoriseerde heftoestellen**  Neen: 🞏 ja: ◼ |

**Opmerking:** de werkpostfiche met risicoanalyse wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité

Naam en handtekening arbeidsgeneesheer EDP&B

${handtekening\_arbeidsgeneesheer}

**RISICOBEOORDELING**

De volgende kwantificering wordt gebruikt:

**Effect:**

1. kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen
2. ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen
3. dood, hoog verzuim en/of ongevallen

**Blootstelling:**

1. zelden tot soms
2. vaak tot continu

**Waarschijnlijkheid:**

1. laag, zal waarschijnlijk niet optreden  
    nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen
2. gemiddeld (kan voorkomen)  
    niet vaker dan andere oorzaken; oorzaak van verzuim en/of ongevallen
3. hoog, zal waarschijnlijk optreden  
    vaak oorzaak van verzuim of ongevallen

**Gevaarsafwending:**

1. mogelijk onder bepaalde omstandigheden
2. nauwelijks mogelijk

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **De risico – matrix** | | | | | | | | |
|  | | Waarschijnlijkheid  **1** | | | Waarschijnlijkheid  **2** | | Waarschijnlijkheid  **3** | |
| Gevaarsafwending | | Gevaarsafwending | | | Gevaarsafwending | |
| Effect | Blootstelling | **1** | **2** | **1** | | **2** | **1** | **2** |
| **1** | n.v.t. | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **2** | **1** | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **2** | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| **3** | **1** | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| **2** | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |

Dit leidt tot de volgende risico - classificering:

1 – 4 Risico laag > misschien aanvaardbaar

5 – 7Risico middelgroot **>** verbetering vereist

8 – 10 Risico groot > onmiddellijk verbeteren

11 – 14 Risico zeer groot > stopzetting werkzaamheden